AGATA E

Der Agata E besteht aus flachen Elektrorohren und zeichnet sich durch ein exklusives asymmetrisches Design aus.

Produkt: Elektrischer, vertikaler Flachrohrdesignheizkörper

Vormontiert: vorgefüllte Heizflüssigkeit, ausgestattet mit Thermostat und 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert: Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Steuerung: über integriertem Thermostat mit Wochenprogrammierung, Fenster offen Erkennung, Anwesenheitserkennung und Boost-Funktion.

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, grundiert und pulverbeschichtet.

Farbe: Verkehrsweiß

Norm: Ökodesign-Verordnung 2018 (EU Verordnung 2015/1188)

Technische Daten: Netzspannung 230V ~50Hz, IP34, Klasse II

Bauhöhen: 1.193 | 1.517 | 1.841 mm

Anzahl der Rohre: 12 | 15 | 18

Baulänge: 550 mm

Bautiefe: 49 mm

Wärmeleistung: 500 | 700 | 1.000 W

Rohre: waagrecht, 70 x 11 mm Flachform

Verteilrohre: senkrecht, O-Form, Durchmesser 38 mm