AGATA E-VENTO

Der Agata E-VENTO besteht aus flachen Elektrorohren mit ein integriertes Gebläse für zusätzliche Heizleistung und zeichnet sich durch ein exklusives asymmetrisches Design aus.

Produkt: Elektrischer, vertikaler Flachrohrdesignheizkörper mit Gebläse

Vormontiert: Vorgefüllte Heizflüssigkeit, ausgestattet mit Thermostat, 1.000 Watt Gebläse und 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert: Konsolen, Schrauben, Dübel, Montageanleitung und Fernbedienung.

Steuerung: über integriertem Thermostat oder Fernbedienung mit Wochenprogrammierung, Fenster offen Erkennung und Boost-Funktion.

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, grundiert und pulverbeschichtet.

Farben: Verkehrsweiß oder anthrazitgrau

Norm: Ökodesign-Verordnung 2018 (EU Verordnung 2015/1188)

Technische Daten: Netzspannung 230V ~50Hz, IP24, Klasse II

Bauhöhen: 1.203 | 1.528 | 1.852 mm

Anzahl der Rohre: 12 | 15 | 18

Baulänge: 600 mm

Bautiefe: 143 mm

Wärmeleistung: 1.500 | 1.700 | 2.000 W

Rohre: waagrecht, 70 x 11 mm Flachform

Verteilrohre: senkrecht, O-Form, Durchmesser 38 mm