ALU SIMPLE DRY

Le radiateur électrique Alu Simple Dry utilise la technologie à inertie sèche, via un processus de convection, une puissance calorifique élevée rapide et continue est obtenue.

Produit: Radiateur électrique à inertie sèche

Prémonté: Thermostat et un câble isolé de 1,2 m avec prise.

Fourni avec: Consoles, vis, chevilles, instructions de montage et télécommande.

Réglage: Opération par thermostat intégré avec programmation hebdomadaire et détecteur d’ouverture de fenêtre.

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire et d’un poudrage électrostatique.

Couleurs: Blanc signalisation ou gris anthracite

Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement (UE) 2015/1188)

Données techniques: tension de service 230V ~50Hz, IPX4, Classe II

Hauteur: 580 mm

Longueurs: 600 | 840 | 1.080 mm

Profondeur: 90 mm

Puissance: 1.000 | 1.500 | 2.000 W