ALU SIMPLE DRY

Mithilfe der Trockenträgheitstechnologie erwärmt der Alu Simple Dry Heizkörper die Luft in Ihren Räumen durch einen Konvektionsprozess mit sanfter und kontinuierlicher Wärme.

Produkt: Elektrischer trockener Trägheitsheizkörper

Vormontiert: Thermostat und 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert: Konsolen, Schrauben, Dübel, Montageanleitung und Fernbedienung.

Steuerung: über integriertem Thermostat mit Wochenprogrammierung und Fenster offen Erkennung.

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, grundiert und pulverbeschichtet.

Farben: Verkehrsweiß oder anthrazitgrau

Norm: Ökodesign-Verordnung 2018 (EU Verordnung 2015/1188)

Technische Daten: Netzspannung 230V ~50Hz, IPX4, Klasse II

Bauhöhe: 580 mm

Baulängen: 600 | 840 | 1.080 mm

Bautiefe: 90 mm

Wärmeleistung: 1.000 | 1.500 | 2.000 W