COMPACT PLANAR

Der Compact Planar Heizkörper verleiht mit seiner nahtlosen Hülle Ihrem Zuhause eine schlichte und vollendete Atmosphäre. Darüber hinaus wurde er mit einer schönen flachen Vorderseite ausgestattet.

Mit den Stelrad Compact Heizkörper als Basis, wählen Sie für den Compact Planar einen soliden Heizkörper mit einem gewissen Extra.

Produkt: dekorativer verkleideter Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite

Verarbeitung: dekorative flache Vorderseite mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen

Mitgeliefert: VDI-Konsolen mit Aushebesicherung (Typ Monclac), Schrauben, Dübel, Entlüftungs- und Blindstopfen, Montageanleitung

Anschlüsse: 4 x ½" Innengewinde

Befestigungslaschen: 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Typ - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Betriebsüberdruck: max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar)

Medium: max. Heisswasser bis 110 °C

Norm: nach EN442

Qualitätssicherung: NF

Typen: 11 | 21 | 22 | 33

Bauhöhen: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Baulängen: 400 – 2.000 mm

Bautiefen: 63 | 79 | 102 | 160 mm