COMPACT STYLE

De Compact Style is een decoratieve radiator die door een samenspel van horizontale lijnen een sfeer van rust, licht en ruimte creëert. Een compactradiator die dankzij de gestileerde voorzijde en nauw aansluitende zijpanelen en bovenrooster een bijzonder verzorgd en afgewerkt imago krijgt.

Product: decoratieve omkaste paneelradiator met gestileerde voorzijde

Afwerking: decoratieve gestileerde voorzijde, bovenrooster en zijpanelen

Meegeleverd: VDI-consoles met anti lift (type Monclac), schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad

Ophangstrippen: 2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Kwaliteitsborging: NF

Types: 11 | 21 | 22 | 33

Hoogtes: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Lengtes: 400 – 2.000 mm

Dieptes: 63 | 79 | 102 | 160 mm