DAHLIA – DAHLIA CT

De Dahlia is de klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen en D-collectoren, die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart. Bovendien is de Dahlia ook beschikbaar met een middenaansluiting en kan hij gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van uw behoeften.

Product: klassieke badkamerradiator, ook verkrijgbaar met middenaansluiting

Meegeleverd: consoles, schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (6 x ½” indien met middenaansluiting)

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 95 °C

Conformiteit: volgens EN442

Hoogtes: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.993 mm

Aantal buizen: 16 | 24 | 28 | 36 | 40

Lengtes: 400 | 450 | 495 | 585 | 737 mm

Buizen: horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm

Collectoren: verticaal, D-sectie