GILIA SINGLE E

Een aantrekkelijke witte elektrische buisvormige handdoekradiator, die tijdloze elegantie en functionele energie-efficiëntie biedt. De Gilia Single E elektrische handdoekradiator is een perfecte keuze voor badkamers en heeft een eenvoudig en elegant stalen buis-op-buis-ontwerp dat voldoende en handige ophangruimte biedt voor handdoeken.

Product: Verticale elektrische round tube on tube designradiator

Voorgemonteerd: Voorgevuld met verwarmingsvloeistof, uitgerust met een thermostaat en een 1,2 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Regeling: Functioneert via geïntegreerde thermostaat met weekprogrammatie, open raam detectie, aanwezigheidsdetectie en boost functie.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: elektrisch vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en gepoederlakt.

Kleur: Verkeerswit

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, IP34, klasse II

Hoogtes: 1.195 | 1.523 | 1.810 mm

Aantal buizen: 23 | 29 | 36

Lengtes: 500 | 600 mm

Diepte: 56 mm

Afgifte: 500 | 700 | 1.000 W

Buizen: horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm

Collectoren: verticaal, O-sectie, diameter 35 mm