HORTA VERTICAL

Zijn verticale lijnen laten niemand onberoerd.

Product: Horta Vertical, verticale flat tube on tube designradiator

Meegeleverd: 4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiatorkleuren), montagevergrendeling, console-afdekking, schroeven, pluggen, designontluchter en -blindstop, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (middenaansluiting inbegrepen)

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Maximale werkdruk: 4 bar (getest op 5,2 bar)

Maximale werktemperatuur: 95 °C

Conformiteit: volgens EN442

Hoogtes: 1.600 | 1.800 | 2.000 mm

Aantal buizen: 6 | 8 | 10 | 12

Lengtes: 408 | 538 | 668 | 798 mm

Buizen: verticaal, 60 x 10 mm vlakke sectie

Collectoren: horizontaal, O-sectie, diameter 38 mm