RAYO

Le Rayo fournit une chaleur naturelle et uniformément répartie grâce à la transmission des rayons infrarouges.

Produit: Panneau infrarouge électrique

Prémonté: Câble isolé de 1,2 m avec prise.

Fourni avec: Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

Réglage: Le panneau IR est livré sans thermostat. Il doit être installé avec une prise électrique intelligente tierce. Les options de contrôle de la prise doivent être conformes à EcoDesign 2018 (Règlement (UE) 2015/1188).

Emballage: Chaque panneau IR est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du panneau IR: puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le panneau IR et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, et à condition que le panneau soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de laquage: Tous les panneaux IR sont dégraissés, phosphatés et enduits d’un poudrage électrostatique.

Couleurs: Blanc de sécurité ou gris anthracite

Données techniques: tension de service 230V ~50Hz, IP34, Classe II

Hauteurs: 1.218 | 1.540 | 1.740 mm

Longueurs: 530 | 580 | 630 mm

Profondeur: 50 mm

Puissance: 500 | 700 | 1.000 W