RENO

Le radiateur Compact de dimensions très spécifiques permettant de remplacer les anciens radiateurs en fonte et plissés, tout en conservant le système de tuyauteries existant. Permettant un montage rapide, aisé et sans transformation. En outre, ce radiateur offre les mêmes avantages que le radiateur compact grâce à sa finition avec habillage solide et grille décorative.

Produit: radiateur panneau habillé avec entraxe spécifique

Finition: grille supérieure et joues

Fourni avec: instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à filetage intérieur

Étriers: 2 paires d’étriers jusqu’à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Compteur de chaleur : Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d’évaporation (conforme EN834 & 835).

Pression de service max.: 10 bar (testé à 13 bar)

Température max.: 110 °C

Conformité: selon EN442

Types: 21 | 22 | 33

Hauteurs: 550 | 950 mm

Longueurs: 400 – 3.000 mm

Profondeurs: 77 | 100 | 158 mm