VERTEX E

Le Vertex E est la version électrique de notre radiateur vertical Vertex. Il économise de l’espace grâce à sa conception verticale et atteint rapidement une puissance calorifique élevée.

Produit: radiateur vertical électrique

Prémonté: Pré-rempli avec du liquide de chauffage. Equipé d’un récepteur RF et d’un câble isolé de 0,9 m sans prise (avec fil pilote).

Fourni avec: consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, instructions de montage et thermostat RF

Étriers: pas d’étriers

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: Puissance électrique – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans pour le radiateur et 2 ans pour les pièces électriques sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Conformité: EcoDesign 2018 (Règlement EU 2015/1188)

Qualité certifiée: Certificat NF en attente d’homologation

Données techniques: tension de service 230-240V ~50Hz, IPX4, Classe II

Type: 11

Hauteur: 1.800 mm

Longueurs: 500 | 600 | 700 mm

Puissance: 1.250 | 1.500 | 1.750 watt

**Thermostat RF intelligent**

Réglage de la température: Réglable de + 10 °C à + 30 °C.

4 modes de fonctionnement: Auto (Programmation), Confort, Eco, Protection antigel.

Utilisation générale: Choix de 2 types d'application:

 Pièce à vivre

 Programme 7 jours: La programmation bascule entre Confort et Eco. Une température pour Confort et une pour Eco peuvent être réglées, avec une différence maximale réglable de 5 °C entre les deux.

 Fonction Super Confort: La température est augmentée de 2 °C, réglable de 20 à 120 minutes. Manuellement ou via programme hebdomadaire.

 Salle de bain

 Programme 7 jours: La programmation bascule entre Confort et Boost. Le boost peut être programmé jusqu'à deux fois par jour. Boost: Le radiateur fournit sa pleine puissance pendant 60 minutes maximum ou jusqu'à ce qu'une température ambiante maximale définie soit atteinte.

Détection de fenêtre ouverte: Passage automatique en mode antigel lorsqu’une chute de température significative est détectée.

Sécurité enfant: Le panneau de commande peut être verrouillé.

Fonctionnement: La connexion au radiateur est simple et rapide. Peut contrôler plusieurs radiateurs. Ergonomique: écran rétroéclairé, le réglage est simple et intuitif.