VERTEX PLAN E

Der Vertex Plan E kombiniert die Vorteile eines vertikalen elektrischen Heizkörpers mit einem schlanken und dekorativen Aussehen.
Mit seinem platzsparenden Design lässt er sich auf kleinem Raum einsetzen und mit seiner flachen Front kommt er in den schönsten Innenräumen zur Geltung.

Produkt: dekorativer vertikaler elektrischer Plattenheizkörper mit flacher Vorderseite

Vormontiert: vorgefüllt mit Heizflüssigkeit. Ausgestattet mit RF-Empfänger und 0,8 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert: J-Konsolen, Schrauben, Dübel, ETA-Sicherheitsschrauben und -dübel, Montageanleitung und RF-Thermostat

Befestigungslaschen: keine Laschen

Verpackung: Alle Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet.

Farben: Stelrad weiß 9016. Auf Wunsch in 35 anderen Stelrad-Farben oder weitere rund 200 RAL-Farben.

Norm: Ökodesign-Verordnung 2018 (EU Verordnung 2015/1188)

Technische Daten: Netzspannung 220-240V ~50Hz, IPX4, Klasse II

Typ: 11

Bauhöhe: 1.800 mm

Baulängen: 500 | 600 | 700 mm

Wärmeleistung: 1.250 | 1.500 | 1.750 Watt

**Intelligenter RF-Thermostat**

Temperatureinstellung: Einstellbar von 10 °C bis 30 °C.

4 mögliche Betriebsarten: Auto (Programmierung), Komfort, Eco, Frostschutz.

Allgemeine Verwendung: Auswahl zwischen 2 Anwendungsarten:

 Wohnraum

 7-Tage-Programm: Programmierung wechselt zwischen Comfort und Eco. Es kann eine Temperatur für Komfort und eine für Eco eingestellt werden, mit einem maximal einstellbaren Unterschied von 5 °C zwischen den beiden.

 Superkomfort-Funktion: die Temperatur wird um 2 °C erhöht, einstellbar von 20 bis 120 Minuten. Manuell oder per Wochenprogramm.

 Badezimmer

 7-Tage-Programm: Programmierung wechselt zwischen Comfort und Boost. Der Boost kann bis zu zweimal täglich programmiert werden. Boost: Der Heizkörper liefert maximal 60 Minuten lang oder bis eine maximal eingestellte Umgebungstemperatur erreicht ist, die volle Leistung.

Fenster offen Erkennung: Automatisches Umschalten in den Frostschutzmodus, wenn eine bedeutende Temperatursenkung erkannt wird.

Kindersicherung: Das Bedienfeld kann gesperrt werden.

Steuerung: Die Verbindung zum Heizkörper ist einfach und schnell. Kann mehrere Heizkörper steuern. Ergonomisch: Display mit Hintergrundbeleuchtung, Einstellung ist einfach und intuitiv.