VERTEX PLAN E

De Vertex Plan E combineert de voordelen van een verticale elektrische radiator met een strak en decoratief uitzicht.   
Hij is met zijn plaatsbesparend ontwerp zeer bruikbaar in kleine ruimten en komt met zijn vlakke voorzijde tot zijn recht in de mooiste interieurs.

Product: decoratieve verticale elektrische paneelradiator met een vlakke voorzijde

Afwerking: voorgevuld met verwarmingsvloeistof en uitgerust met een RF-ontvanger voorzien van   
0,8 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: vermogen – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren mogelijk of 200 RAL-kleuren mogelijk

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU-verordening 2015/1188)

Technische gegevens: spanning 220-240V ~50Hz, IPX4, klasse II

Type: 11

Hoogte: 1.800 mm

Lengtes: 500 | 600 | 700 mm

Afgifte: 1.250 | 1.500 | 1.750 watt

**Intelligente RF-thermostaat**

Temperatuurinstelling: Instelbaar van + 10 °C tot + 30 °C.

4 mogelijke bedrijfsmodi: Auto / Comfort / Eco / Vorstbescherming

Algemeen gebruik: Keuze uit 2 toepassingstypes:

Woonkamer

7-dagen programma: Programmatie schakelt tussen Comfort en Eco. Er kan één temperatuur voor Comfort en één voor Eco ingesteld worden, met een maximum instelbaar verschil van 5 °C tussen beide.

Super Comfort functie: De temperatuur wordt met 2 °C verhoogd, instelbaar van 20 tot 120 minuten. Manueel of via weekprogramma.

Badkamer

7-dagen programma: Programmatie schakelt tussen Comfort en Boost. De boost kan tot twee maal per dag geprogrammeerd worden. Boost: De radiator levert het volledige vermogen gedurende maximum 60 minuten of tot een maximale ingestelde omgevingstemperatuur is bereikt.

Open raam detectie: Automatische overschakeling naar vorstbeschermingsmodus wanneer er een significante temperatuurdaling wordt gedetecteerd.

Kinderveiligheid: Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld.

Bediening: Koppelen aan de radiator is eenvoudig en snel. Kan meerdere radiatoren aansturen. Ergonomisch: display met achtergrondverlichting, instellen is eenvoudig en intuïtief.