VERTICAL GALVA

Zonder in te boeten aan warmte-afgifte is de Vertical Galva door zijn verticale vormgeving plaatsbesparend. Bovendien heeft deze radiator een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag gekregen, waardoor hij zonder zorgen gebruikt kan worden in vochtige ruimtes.

Product: verticale paneelradiator uitgerust met middenaansluiting en met een beschermende gegalvaniseerde onderlaag

Afwerking: beschermende gegalvaniseerde onderlaag en enkel voor types 11, 20, 21 en 22 met zijpanelen (type 10 heeft geen zijpanelen)

Meegeleverd: J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad (inclusief middenaansluiting). Types 20, 21 en 22 zijn omkeerbaar (voor/achter). De omkeerbaarheid van de radiator impliceert de omkering van aanvoer en retour.

Ophangstrippen: geen ophangstrippen

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd.Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert en voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad.

Lakproces: Alle radiatoren zijn gegalvaniseerd, ontvet, gefosfateerd, kataforetisch gegrondlakt en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleuren: Stelrad wit 9016 + 35 andere Stelrad kleuren of 200 RAL-kleuren mogelijk

Warmtemeters: Zonder beperkingen geschikt voor warmtemeters, zowel elektrisch als volgens verdampingsprincipe (overeenkomstig EN834 & 835).

Maximale werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)

Maximale werktemperatuur: 110 °C

Conformiteit: volgens EN442

Types: 10 | 11 | 20 | 21 | 22

Hoogtes: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Lengtes: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Dieptes: 47 | 47 | 77 | 77 | 100 mm