VESTA E

Met de elektrische uitvoering van de Vesta radiator treedt er een nieuw tijdperk aan. Naast de traditionele hydraulische verwarming wordt er tegenwoordig ook gekeken naar alternatieve energiebronnen.  
Met de Vesta E speelt Stelrad hier direct op in.

Product: elektrische klassieke badkamerradiator

Voorgemonteerd: Voorgevuld met verwarmingsvloeistof en uitgerust met thermostaat en 0,4 m geïsoleerde kabel met stekker.

Meegeleverd: Consoles, schroeven, pluggen en handleiding

Regeling: Functioneert via geïntegreerde thermostaat van +7 °C tot +32 °C met weekprogrammatie, open raam detectie en boostfunctie.

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: type - hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar op de radiator en 2 jaar op de elektrische onderdelen, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorschriften van Henrad en de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd en standaard in Stelrad wit 9016 gepoederlakt

Kleur: Stelrad wit 9016

Conformiteit: EcoDesign 2018 (EU Verordening 2015/1188)

Kwaliteitsborging: NF

Technische gegevens: spanning 230V ~50Hz, IP44, klasse II

Hoogtes: 786 | 906 | 1.226 | 1.466 | 1.866 mm

Aantal buizen: 15 | 18 | 26 | 30 | 38

Lengtes: 400 | 500 | 600 mm

Afgifte: 300 | 500 | 750 | 1.000 W

Buizen: horizontaal, O-sectie, diameter 23 mm