ALU SIMPLE FLUID

Der Alu Simple Fluid ist ein ölgefüllter Heizkörper mit schlanken und kompakten vertikalen Flachsäulen.

Produkt: Elektrischer Horizontalheizkörper

Vormontiert: vorgefüllt mit Öl und ausgestattet mit Thermostat und 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert: Konsolen, Schrauben, Dübel, Montageanleitung und Fernbedienung.

Steuerung: über integriertem Thermostat mit Wochenprogrammierung und Fenster offen Erkennung.

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, grundiert und pulverbeschichtet.

Farben: Verkehrsweiß oder anthrazitgrau

Norm: Ökodesign-Verordnung 2018 (EU Verordnung 2015/1188)

Technische Daten: Netzspannung 230V ~50Hz, IP24, Klasse II

Bauhöhe: 580 mm

Baulängen: 440 | 520 | 760 | 920 mm

Bautiefe: 90 mm

Wärmeleistung: 700 l 1.000 | 1.500 | 1.800 W