CLOUD

Der Cloud ist ein Stahlheizkörper mit glatter und gebogener Vorderseite. Mithilfe der Trockenträgheitstechnologie erwärmt der Heizkörper die Luft in Ihren Räumen durch einen Konvektionsprozess und bietet so außergewöhnliche Wärme und bemerkenswerte Energieeffizienz in einer einzigen Lösung.

Produkt: Elektrischer trockener Trägheitsheizkörper

Vormontiert: Thermostat und 1,2 m isoliertem Kabel mit Stecker.

Mitgeliefert: Konsolen, Schrauben, Dübel und Montageanleitung.

Steuerung: über integriertem Thermostat mit Wochenprogrammierung, Fenster offen Erkennung, Anwesenheitserkennung und Boost-Funktion.

Verpackung: Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben: Wärmeleistung - Bauhöhe - Baulänge.

Garantie: 10 Jahre für den Heizkörper und 2 Jahre für die elektrische Bauteile, bei Einhaltung der Installationsvorschriften, bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad und außerhalb des Spritzbereich.

Lackierungsverfahren: Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert und pulverbeschichtet.

Farben: Signalweiß oder anthrazitgrau

Norm: Ökodesign-Verordnung 2018 (EU Verordnung 2015/1188)

Technische Daten: Netzspannung 230V ~50Hz, IP24, Klasse II

Bauhöhe: 600 mm

Baulängen: 470 | 550 | 830 | 1.040 mm

Bautiefe: 83 mm

Wärmeleistung: 700 | 1.000 | 1.500 | 2.000 W